OXYDUE BARRIQUE®

SISTEMA DE GESTIÓN DE REDUCCIONES DE VINO EN BARRICA

Instrumento portátil adecuado para la oxigenación controlada de vinos en barrica. En pocos minutos con **OXYdue Barrique®** puede suministrar el oxígeno necesario para controlar los fenómenos de reducción en el barrique. También es posible realizar tratamientos de macro oxigenación en mostos.

**EQUIPO OXYdue Barrique®**

* Reductor de presión de oxígeno
* Manómetro de control de presión
* Temporizador (opcional)
* Fuente de alimentación 220 v (opcional 24v)
* Difusor con membrana cerámica.
* Varilla retráctil (opcional)
* Tubo de conexión del difusor - **OXYdue Barrique®** NE en rislan ∅ 6 mm de unos 20 metros

**EQUIPO REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN**

El cliente debe proporcionarse:

* Cilindro de oxígeno completo con reductor de presión 0-10 bar
* Tubo de conexión de **botella** - **OXYdue Barrique®** NE en rislan ∅ 6 mm

**PONER EN USO**

* Conecte las tuberías rislan del cilindro de oxígeno al instrumento y al difusor.
* Abra el oxígeno y regule el flujo actuando sobre el reductor de presión.

**DOSIS DE CONFIGURACIÓN MÍNIMA**

2 bar (1 NL / min). En este caso, un suministro de 30 segundos en un barril de 225 L proporcionará una dosis de oxígeno de aproximadamente 2 ml / L



MODELOS

* **OXY2 Barrique®**
* **OXY2 Barrique®** con temporizador